递交文件模版及相关说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：招募“沈阳浑南有轨电车站台及沿线附属设施维修”服务商 | | |
| 1 | 递交文件模板 | 见附件1 |
| 2 | 递交文件要求 | 1、请将所有文件装订成册，一正四副，共五套。  2、提交文件正本每页都需要加盖公章。副本为带章复印件即可。  3、装订顺序：按目录顺序。  4、递交方式：所有文件密封包装，封口处加盖企业公章封档。  密封投递/邮寄。  5、邮寄要求：邮寄资料快递外包装须标注：投标单位名称，不接受到付方式。 |
| 3 | 文件邮寄地址 | 辽宁省沈阳市浑南区创新路255号  收件人：郭工 电话：024-66192035, 66192036 |
| 4 | 参会要求 | 1、开标当天因故不能到现场参加，请保持手机畅通。  2、未按规定时间参加、未邮寄资料或电话不通，视为自动放弃。 |
| 5 | 其它说明 | 1. 报价截止后，采购单位根据实际情况及总体工作安排选择开标日期，具体以电话通知为准。 2. 流标项目：服务商已参与过第一次招标的（已投递/邮寄文件），因项目流标，未开标且投标文件未开封的，后期招标不需再次提供投标文件；如有服务商几次都参与的，如无特殊说明，将以该服务商最后一次提供的投标文件为准。 |

附件1：

**商务文件**

1. 报价总表
2. 报价明细表
3. 项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）
4. 技术文件/施工方案/服务内容（工程/服务类项目）
5. 法人或其他组织的营业执照等证明文件
6. 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，此项下载提供有效的信用网打印出的纸质证明
7. 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
8. 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
9. 具有独立承担民事责任的能力
10. 项目承诺书
11. 售后服务承诺书
12. 投标人具备承接此项目的资质证明资料
13. 投标人认为必要的其它资料

**一、报价总表**


**年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 招募“沈阳浑南有轨电车站台及沿线附属设施维修”服务商 |
| 2 | 报价单位名称 |  |
| 3 | 联系人/电话 |  |
| 4 | 总报价 | ¥ 大写： |
| 5 | 报价明细 | 具体见附件：报价明细表 |
| 6 | 付款方式 | □验收合格后付款95%，质保金5%  □其它 |
| 7 | **★**开票要求 | **增值税专用发票、收据** |
| 8 | 质保期限 | **具体以《项目需求书》要求为准** |
| 9 | 送货/服务/工程地点 | 按采购方指定为准 |
| 10 | 二次报价 | （如有，服务商现场/电话二次报价） |
| 11 | 其它 |  |
| 备注： **1、★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**  **2、此《报价总表》需加盖公章。**  **3、本项目报价方式为总价报价，报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。**  **4、最终价格（非固定总价合同）、货期/工期等商务条款以合同为准。** | | |

**二、报价明细表**

**（格式可自拟，需加盖公章）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招募“沈阳浑南有轨电车站台及沿线附属设施维修”服务商项目报价明细表 | | | | | | | |
| 项目类别 | 分项 | 附属设施/  项目名称 | 规格型号 | 维修服务内容/要求/说明 | 单位 | 数量 | 单价 |
|
| **一、路缘石** | 1 | 1、2、3、6号线采用预制路缘石 | 长1000mm\*底宽200mm\*上宽172mm\*高400mm，带有排水孔的路缘石其排水孔尺寸为长580mm\*高165mm | 1、将损坏的路缘石进行拆除，重新安装路缘石。 2、路缘石更换维修质保为1年。 3、路缘石具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 | 块 | 1 |  |
| 2 | 5号线路缘石 | C40混凝土挡墙形式浇筑路缘石，表层喷涂液态防石漆，带有排水口的部分采用外植钢筋搭接形式 | 块 | 1 |  |
| **二、爆闪灯** | 1 | 爆闪灯维修、更换、安装 | 爆闪灯内部采用螺纹钢筋Φ14mm（长度400mm）进行植筋，固定道钉采用长400mm进行固定。 | 1、爆闪灯不亮问题维修后，应对爆闪灯背板采用密封胶进行封堵。 2、新爆闪灯质保期为1年，爆闪灯所更换的内部电子元件质保期为半年。 3、爆闪灯的具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 | 套 | 1 |  |
| **三、绿化草坪** | 1 | 恢复绿化草坪 | 1、按损失面积恢复绿化草坪。 2、草坪种植高度不超过钢轨顶面。 | 1、草坪存活率应达到95%以上。 2、质保一年。 | ㎡ | 1 |  |
| **四、排水设施** | 1 | 安装排水篦子 | 尺寸：750mm\*450mm\*40mm（南站支线600mm\*400mm\*30mm），材质为树脂。 | 排水篦子、排水盖板及排水井盖的具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 | 块 | 1 |  |
| 2 | 更换排水盖板 | 尺寸：580mm×450mm×70mm，C25混凝土盖板。 | 块 | 1 |  |
| 3 | 更换排水井盖 | 直径为700mm、800mm带井圈，厚度30mm，材质为树脂。 | 块 | 1 |  |
| **五、防撞墩（挡车石）** | 1 | 安装防撞墩 | 尺寸：500mm\*600mm，防撞墩上应设置黄黑反光标识。 | 1、需将损坏防撞墩、挡车石进行清除并设置防护设施。 2、防撞墩和挡车石的具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 | 个 | 1 |  |
| 2 | 安装挡车石 | 尺寸：180mm\*150mm\*850mm | 个 | 1 |  |
| **六、疏散平台钢板丢失** | 1 | 安装疏散平台钢板 | 1、安装钢板尺寸为1200mm\*700mm\*10mm。 2、钢板焊接牢固，外观平顺度满足要求， 3、限界要求：钢板外沿大于1440mm。 | 1、质保期为1年。 2、钢板具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 | 块 | 1 |  |
| **七、站台设施** | 1 | 广告灯箱玻璃 | 1270mm\*1770mm\*10mm,钢化玻璃 | 1、对有轨电车站台设施设备损坏部件进行拆除，并运回甲方指定的地点，同时对现场进行临时处理，保证消除安全隐患。 2、对站台损坏设施设备进行安装，站台附属设施维修项目详见下表及站台图纸。 3、站台设备设施维修质保为1年。 4、站台及站台附属设施设备具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 | 块 | 1 |  |
| 2 | 夹胶玻璃 | 6\*6mm 1330mm\*1864mm,钢化玻璃 | 块 | 1 |  |
| 3 | 站台护栏粗管 | 60mm镀锌管,厚度2mm | 根 | 1 |  |
| 4 | 站台护栏细管 | 20mm镀锌管,厚度1mm | 根 | 1 |  |
| 5 | 钢丝绳 | Φ8mm,304钢 | 根 | 1 |  |
| 6 | 盲道砖 | 300mm\*300mm\*50mm，大理石 | 块 | 1 |  |
| 7 | 地砖 | 600mm\*600mm\*50mm，大理石 | 块 | 1 |  |
| 8 | 停车标 | 头部直径Φ75mm\*长300mm 杆部：长400mm\*Φ33mm | 个 | 1 |  |
| 9 | 信息灯箱玻璃 | 见图纸，,钢化玻璃 |  | 1 |  |
| 10 | 侧墙 | 400mm\*600mm槽钢： 宽25mm\*厚2mm\*长600mm，大理石 | 根 | 1 |  |
| 11 | 雨棚 | 见图纸，304不锈钢 |  | 1 |  |
| 12 | 结构立柱 | 见图纸,Q345B钢 |  | 1 |  |
| 13 | 信息灯箱 | 1780mm\*920mm\*200mm |  | 1 |  |
| 14 | 灯柱 | 见图纸，异形钢管镀锌，灯罩亚克力板 |  | 1 |  |
| **八、京式护栏、复合管式护栏、人行阻拦** | 1 | 京式护栏 | 1000\*3000mm，热镀锌 | 1、人行阻拦立柱采用红白反光标识。 2、现场损坏护栏或阻拦进行临时处理，并做好防护措施，以消除安全隐患。此外还需将损坏护栏、阻拦运回有轨电车车辆段。 3、护栏、阻拦质保为1年。 4、护栏及人行阻拦的具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 | 片 | 1 |  |
| 2 | 1350\*3000mm，热镀锌 | 片 | 1 |  |
| 3 | 京式护栏底座 | 上部：75\*105mm、300\*450mm，50公斤铸铁 | 根 | 1 |  |
| 4 | 复合管护栏（粗管） | 92mm，304不锈钢 | 根 | 1 |  |
| 5 | 复合管护栏（细管） | 66mm，304不锈钢 | 根 | 1 |  |
| 6 | 复合管底座 | 25kg，铸铁 | 个 | 1 |  |
| 7 | 人行阻拦 | 3m，铁板 | 个 | 1 |  |
| 8 | 4.5m，铁板 | 个 | 1 |  |
| **单价合计（元）** | | | | | | |  |



**三、★项目需求书**

**（需加盖公章）**

**注：1、此《项目需求书》为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**

**2、盖章视为全部响应。**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招募“沈阳浑南有轨电车站台及沿线附属设施维修”服务商 |
| 服务内容及  要求 | 由保险责任的意外造成线路上路缘石、站台设施、京式护栏、复合管式护栏、人行阻拦、绿化草坪、排水设施、防撞墩（挡车石）损坏，疏散平台钢板丢失，社会车辆肇事、暴雨等恶劣天气造成线路上爆闪灯损坏，现招募服务商进行施工维修。  **本项目具体内容及要求见附表1.** |
| 特殊要求 | 特殊要求：   1. 按每次实际损失明细提供报价单、对应要求的发票和收据。 2. 结构柱、雨棚更换维修要求夜间停运后进行维修； 3. 结构柱、雨棚焊接作业要求施工人员具备焊工证、登高证。 4. 钢板焊接作业要求工人员具备焊工证。 5. 报价要求：需按每个维修项目报单价，总价为各项单价合计。   6、每个现场的施工需记录并提供过程照片（作业前、作业中、作业后）。 |

**附表1：**

|  |
| --- |
| **项目类别一：路缘石**  1.将损坏的路缘石进行拆除，重新安装路缘石。  2.1、2、3、6号线采用预制路缘石，尺寸为长1000mm\*底宽200mm\*上宽172mm\*高400mm，带有排水孔的路缘石其排水孔尺寸为长580mm\*高165mm。  3.5号线采用C40混凝土挡墙形式浇筑路缘石，表层喷涂液态防石漆，带有排水口的部分采用外植钢筋搭接形式。  4.路缘石更换维修质保为1年。  5.路缘石具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 |
| **项目类别二：爆闪灯**  1.爆闪灯内部采用螺纹钢筋Φ14mm（长度400mm）进行植筋，固定道钉采用长400mm进行固定。  2.爆闪灯不亮问题维修后，应对爆闪灯背板采用密封胶进行封堵。  3.新爆闪灯质保期为1年，爆闪灯所更换的内部电子元件质保期为半年。  4.爆闪灯的具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 |
| **项目类别三：绿化草坪**  1.按损失面积恢复绿化草坪。  2.草坪种植高度不超过钢轨顶面。  3.草坪存活率应达到95%以上。  4.质保一年。 |
| **项目类别四：排水设施**  1.安装排水篦子尺寸为750mm\*450mm\*40mm（南站支线600mm\*400mm\*30mm），材质为树脂。  2.更换排水盖板尺寸为580mm×450mm×70mm，C25混凝土盖板。  3.更换排水井盖直径为700mm、800mm带井圈，厚度30mm，材质为树脂。  4. 排水篦子、排水盖板及排水井盖的具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 |
| **项目类别五：防撞墩（挡车石）**  1.安装防撞墩尺寸为500mm\*600mm，防撞墩上应设置黄黑反光标识。  2.安装挡车石尺寸为180mm\*150mm\*850mm。  3.需将损坏防撞墩、挡车石进行清除并设置防护设施。  4.防撞墩和挡车石的具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 |
| **项目类别六：疏散平台钢板丢失**  1.安装钢板数量为尺寸为1200mm\*700mm\*10mm。  2.钢板焊接牢固，外观平顺度满足要求，  3.限界要求：钢板外沿大于1440mm。  4.质保期为1年。  5.钢板具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 |

|  |
| --- |
| **项目类别七：站台设施**  1.对有轨电车站台设施设备损坏部件进行拆除，并运回甲方指定的地点，同时对现场进行临时处理，保证消除安全隐患。  2.对站台损坏设施设备进行安装，站台附属设施维修项目详见下表及站台图纸。  3.站台设备设施维修质保为1年。  4.站台及站台附属设施设备具体样式及安装方式需施工单位现场踏勘。 |

**项目类别七-附表： XX站附属设施维修项目统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **附属设施名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 广告灯箱玻璃 | 1270mm\*1770mm\*10mm | 块 |  | 钢化玻璃 |
| 2 | 夹胶玻璃 | 6\*6mm 1330mm\*1864mm | 块 |  | 钢化玻璃 |
| 3 | 站台护栏粗管 | 60mm镀锌管 | 根 |  | 厚度2mm |
| 4 | 站台护栏细管 | 20mm镀锌管 | 根 |  | 厚度1mm |
| 5 | 钢丝绳 | Φ8mm | 根 |  | 304钢 |
| 6 | 盲道砖 | 300mm\*300mm\*50mm | 块 |  | 大理石 |
| 7 | 地砖 | 600mm\*600mm\*50mm | 块 |  | 大理石 |
| 8 | 停车标 | 头部直径Φ75mm\*长300mm  杆部：长400mm\*Φ33mm | 个 |  |  |
| 9 | 信息灯箱玻璃 | 见图纸 |  |  | 钢化玻璃 |
| 10 | 侧墙 | 400mm\*600mm  槽钢：宽25mm\*厚2mm\*长600mm | 根 |  | 大理石 |
| 11 | 雨棚 | 见图纸 |  |  | 304不锈钢 |
| 12 | 结构立柱 | 见图纸 |  |  | Q345B钢 |
| 13 | 信息灯箱 | 1780mm\*920mm\*200mm |  |  |  |
| 14 | 灯柱 | 见图纸 |  |  | 异形钢管镀锌，灯罩亚克力板 |

**四、技术文件/施工方案/服务内容等（如有）**

**（工程/服务类项目，需加盖公章）**

**五、法人或其他组织的营业执照等证明文件**

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章) ：

签署日期： 年 月 日

**六、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，此项下载提供有效的信用网打印出的纸质证明**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

在本项目递交文件截止时间前，我单位近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照有关的法律法规有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

**须附：网上下载纸质材料**

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期： 年 月 日

**七、**法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名 ，在我公司任 （董事长/总经理）职务，是 的法定代表人（或非法人组织负责人）。

现就参加**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司组织的采购项目签署相关文件。

项目名称为：招募“沈阳浑南有轨电车站台及沿线附属设施维修”服务商

特此证明。

|  |
| --- |
| （※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※） |

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

八、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

（法人或非法人组织负责人参加的可不出具此委托书）

委托单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：

身份证号码： 住所地：

受委托人名称：

身份证号码： 工作单位：

住所地： 联系方式：

现委托 为本公司的合法代理人，参加你公司组织的采购会议。

委托代理权限如下：代为参加并签署招募“沈阳浑南有轨电车站台及沿线附属设施维修”服务商项目的报价文件，代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| （※授权委托人身份证正、反面复印件※） |

委托人（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

传 真： 电 话：

**九、具有独立承担民事责任的能力**

**（内容自拟）**

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期： 年 月 日

**十、项目承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

我公司在招募“沈阳浑南有轨电车站台及沿线附属设施维修”服务商项目采购中，如果被确定为最终供货商/服务商，非常感谢评审领导及采购单位的信任，在该项目实施过程中，现做如下承诺：

1. 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，将依法承担相应责任。
2. 若我公司成交，保证所供货物/工程/服务项目，满足采购单位要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。
3. 保证所提供的货物均为厂家正规渠全新原装货物，符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求。
4. 所供货物/工程/服务项目，在质保期内出现质量问题（非人为因素），由我方负责维修，无法维修的免费更换，期间涉及的邮寄运输费用由我方承担。如出现重大质量问题，造成严重后果的，由我方承担相应的法律法规处罚。
5. 我方完全响应采购方文件的所有内容及要求。
6. 在项目履行期间，因我方原因对采购方、第三方造成人身损害和财产损失的，我方承担全部的赔偿责任。

特此承诺

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

签署日期： 年 月 日

**十一、售后服务承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

（内容由供应商自拟）

特此承诺

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

签署日期： 年 月 日

**十二、投标人具备承接此项目的资质证明资料**

**（需加盖公章）**

**（如采购方对资质、业绩等有特殊要求的，投标人须提供证明材料）**

**十三、投标人认为必要的其它资料（如有）**

**（需加盖公章）**